由于指南者没有外部SDRAM的资源限制，本综合例程中的音乐播放器和录音机APP被独立到另一个选项卡中。可以通过切换选项卡并重新编译进行烧写查看。注意:音频相关的例程需要外接模块支持，指南者没有板载音频DAC芯片。

下图中

Demo①包含RGB彩灯、摄像头、WIFI、以太网(需要模块支持)、模拟U盘、LED灯、RGB彩灯、蜂鸣器、RTC时钟、电话(需要模块支持)、短信(需要模块支持)、设置、电压表、温湿度(需要模块支持)

Demo②包含 音频播放器(需要模块支持)、录音机APP(需要模块支持)

